关于2026年7月27日拟对建设项目环境影响评价文件作出
审批意见的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为2026年7月27日-2026年7月31日（共5个工作日）。
联系电话、传真：0837-2781826。
 通讯地址：阿坝藏族羌族自治州小金生态环境局
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟批准的建设项目
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	环评文件提出的主要环环境及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	四川省小金县崇德沟山洪沟治理工程
	小金县小金县崇德沟
	小金县水务服务中心
	四川中蓝宇拓环保工程有限公司
	[bookmark: _GoBack]本项目为小金县崇德沟山洪沟治理工程，项目选址全线位于阿坝藏族羌族自治州小金县崇德乡崇德沟，工程沿崇德沟两岸布置。综合治理河长3.850km，综合治理堤防总长3.543km（左岸2.562km，右岸0.981km），其中新建堤防1.811km（左岸1.191km，右岸0.620km），现状堤防加高1.732km（左岸1.370km，右岸0.362km），穿堤涵管10座，下河梯步4处。项目所在河流为崇德沟，为小金川一级支流，所属大渡河流域。
	1.大气环境保护措施：①加强施工管理，加强扬尘防治教育工作，施工人员入场施工前，建设单位应组织以国家法律法规、技术规范、管理制度和操作规程为主要内容的扬尘防治入场教育培训和考核，建立扬尘防治教育培训制度，完善扬尘防治教育培训档案。
②加强扬尘防治检查工程，建设单位应建立扬尘防治检查制度，安排专职人员负责施工现场检查工作，组织开展日常巡查、定期检查和不定期抽查工作，针对检查中发现的扬尘污染问题及时整改；当发现季节性天气变化、扬尘污染主要因素变化时，建设单位应及时组织进行扬尘防治检查。
③土石方开挖作业前采用移动式人工软管（安装雾化喷嘴）对开挖表面喷水，做到湿法作业，靠近居民段施工时设置2m高围挡，减少施工过程中粉尘、噪声对居民的影响。
④在装车时降低料斗高度，减小卸料落差，可减少粉尘的产生。另外，采用带有雾化喷嘴的人工软管对装卸作业面进行洒水。
⑤临时堆料场等对堆场表面进行拍实，并用彩条布进行遮盖。
⑥对于施工现场零星的砂浆抹面作业，如果采用散装水泥，袋装水泥须就近堆存，并用彩条布遮盖，减少刮风扬尘；袋装水泥开袋、倾倒、收袋做到轻拿轻放，尽量减少扬尘；水泥开袋之后立即进行拌和；水泥用完后，水泥袋集中收集并妥善处理。
⑦施工现场要设置喷水降尘设施，遇到干燥季节和大风天气时，要安排专人定时喷水降尘，保持路面清洁湿润；在土方施工、干燥天气的天气条件下，应适当增加洒水次数；土方开挖、土方回填、清运建筑垃圾和渣土等作业时，应当边施工边适当洒水，防止产生扬尘污染。
⑧建筑材料运输、土石方转运、建筑垃圾外运时，运输车辆不得超载超速行驶，装车与车厢平齐，并用挖掘机拍紧，于表面洒水后用篷布遮盖，避免运输途中尘土飘溢、洒落的现象发生；空车返程时，篷布捆绑扎紧，收放于车厢中，避免篷布迎风飘扬造成尘土飘溢。
⑨施工进场道路依靠已有乡村道路，局部不通畅处新建临时泥结碎石路面道路，在进场道路与已硬化道路出入口设置车辆冲洗区，出场车辆必须经过冲洗，避免出场车辆带尘出场。
2.水环境保护措施：①科学合理的安排施工进度与时序，按照作业控制线，严格控制作业范围；
②不得在河道内及河道周边进行车辆、设备冲洗，车辆、设备冲洗作业必须在施工场地车辆冲洗区进行，避免冲洗废水直接排入河道中。
③施工期加强对建筑垃圾和生活垃圾的管理，严禁将建筑垃圾、生活垃圾倒入河道中，同时建筑垃圾、生活垃圾及时清理，避免因雨水冲刷进入河道中。
④不得在河道中堆放钢筋等相关建筑材料。
①选择枯水期或平水期施工，严禁汛期施工。
②加强环境管理。施工材料、土石方不能堆放在河道沿岸附近，并采用防雨水冲刷和淋溶措施，以免突发性雨水冲刷，将施工材料、土石方冲入水体中，污染水环境。
③施工现场生活垃圾不得随意排入附近水体，生活污水全线禁排。生活垃圾集中堆放，由施工车辆送指定处置场。在进、出口施工过程中产生的废渣运至政府指定的弃渣场堆放地点堆放，严禁向河道中倾倒。同时施工方必须采取严格的管理和工程措施，施工废水严禁直接排入河道中；项目方应通过合同约束机制和施工环境监理制度来控制固废和油料的排放，严禁固废、油料直接排入水体；严禁污染物未经处理直接入库。
④施工材料、砂卵石等临时堆放地点远离水体设置，选择暴雨径流难以冲刷的地方。施工用料若堆放在河道附近，应在材料堆放场四周挖明沟，沉砂井、设挡墙等，防止暴雨径流进入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施。工程建设中的弃渣，要按照环保要求，对弃渣场进行防护。
⑤合理组织施工程序和施工机械，严格按照道路施工规范进行排水设计和施工，对施工人员做必要的生态环境保护宣传教育、河道内禁止洗车。施工期间，各类施工作业严格控制在施工作业范围内进行施工，严禁施工机械油料泄漏、滴落至水体，污染水质。
⑥施工产生的生产废水全部循环回用，不外排。禁止使用一次性塑料餐具，防止白色污染。
⑦施工期间，要加强水面巡视，如发现有异常，应及时报告相关管理部门处理；施工单位设置“安全质量环保部”，配置专职环保员，专职检查、管理环境保护措施的实施及处理环保有关事宜。
⑧做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏、水土流失对水生生物的影响。
⑨临近水体段施工时采取必要的围挡措施，严禁任何污染物以任何形式入河。
3.声环境保护措施：1）加强管理，文明施工，减少和降低噪声产生及其强度；
2）选用低噪声施工设备；对产生高噪声的固定设备建议在其外加盖简易棚；
3）进出车辆要合理调度，明确线路，使行驶道路保持平坦，减弱车辆的颠簸噪声和产生振动，加强施工区域交通管理；
4）合理布局、加强管理。在施工过程中应把高噪声工作安排在项目中央，要加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施。同时应避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；
5）合理制定施工计划，加快施工进度，合理布置高噪声机械位置，将建筑施工、车辆运输等工作尽量安排在白天进行，禁止夜间（22:00~次日6:00）施工；
6）施工期施工场地主要噪声为钢筋加工过程中产生的噪声，通过对钢筋加工区进行封闭，加工设备设置基础减振。施工场地噪声通过墙体隔声、基础减振后对周边环境影响较小。
在采取相应措施后，噪声随距离的衰减，可将施工期噪声对附近居民及单位的影响程度降低至可接受的范围内。建设期施工噪声影响是短期的，一旦施工活动结束，施工期的噪声影响也将随之结束。
4、 固体废物污染防治措施：1）施工弃方本工程土石方开挖总量4.76万m3（自然方，下同），土石方回填量4.26万m3。经土方平衡分析，剩余砂卵石0.50万m3（折合松方0.60万m3），主体开挖剩余的砂卵石用于堤后低洼处回填，最终不产生弃渣，不设弃渣场。
2） 表土
主体工程设计中占用了部分耕地、园地，为了保护表土资源，主体扰动前先进行表土剥离。项目表土剥离量0.11万m3，全部用于施工结束后覆土、绿化、复耕工程覆土消耗。本项目在施工场地内设置临时堆料场区，对表土进行临时堆放。环评要求本项目应加强环境管理，开挖的表土及时回填，施工期备齐防止暴雨的挡护设备，施工现场的临时土石方有序堆置，并在堆土四周设置编织袋挡墙、排水沟及堆土表面采取防雨布覆盖，可有效的减少水土流失，对周边环境影响较小。
3）建筑垃圾
本项目施工过程中产生的建筑垃圾包括水泥土块、废钢筋等，对于可以回收利用的建筑材料，如废钢筋等应尽量回收利用；其他不能回收利用的建筑垃圾及时清运至指定建筑垃圾填埋场统一处理。
4）生活垃圾
本项目生活垃圾主要为施工人员产生的生活垃圾。生活垃圾定点收集，每天施工结束后及时清运至就近垃圾暂存点，交环卫部门统一处置。
5）沉淀池污泥
本项目施工期设置沉淀池，在使用过程中会产生一定的沉渣，定期运至建筑垃圾堆放场地。
通过加强管理，经妥善处置后可有效减轻对环境的影响。
5.生态保护措施：①在项目施工建设期间，为减免工程施工对周围造成不利影响，严格控制施工作业区域面积，以减少临时占地，把破坏程度降至最低。
②施工结束后与项目建设无关的临时设施和道路全面拆除和封闭，同时根据各处原有植被状况和植物立地条件等具体情况予以恢复。
③在基础开挖时，对回填的堆土、裸露地面，施工方考虑了防雨布作为临时遮盖措施，保护开挖形成的临时堆土及底部部分裸露地，防止遇降雨造成水土流失。
④为了减少河道施工对道路边坡的影响，也考虑对道路边坡与本工程接触面采取防雨布遮盖措施。同时根据道路开挖、边坡情况，选择代表性断面做施工迹地植被恢复等植物措施。
⑤占用的土地进行表土剥离，用于后期撒播植草。
施工临时堆料场等区域应设置排水沟、截水沟和临时遮盖设施等临时措施，禁止雨季施工，减少降雨和径流造成的水土流失，并在施工完成后对地表进行及时的清理，撒草绿化，尽快形成植被有效的保护地面不受降雨和径流侵蚀。
小动物：加强对现有植被的保护，避免造成新的水土流失区。对工程废物进行快速处理，防止对环境造成污染，造成对小动物本身环境的破坏和污染，加大对施工人员的监管力度，禁止他们对野生动物的捕杀。
鸟类：由于鸟类有较强扩散能力，项目的施工将使它们迁移到别处，工程完工后周边鸟类会随着生态环境的改善而迁回。为保护当地鸟类生物多样性，本项目采取的保护对策如下：
A.尽量减少施工对植被的破坏，保证施工后植被的恢复。
B.保护区域鸟类资源，禁止捕杀鸟类。
C.应加强植被恢复，保持水土，促进河道周边和其他植物群落的发展。使鸟类的种群数量得到较大的增长，同时还应采取措施，保护、招引有益鸟类。



